Reading not floating from Meter CEWE using IEC-61850 Protocol

Contents


[1. Treshold Value LNK\_CAExplus signal source from CEWE Meter 2](#_Toc159667392)

[2. CAExplus processing properties (FastTask: 10ms) 3](#_Toc159667393)


[3. CAExplus processing Connection 4](#_Toc159667394)

[4. Treshold Value LNK\_CAExplus signal output to SCC 5](#_Toc159667395)


# Treshold Value LNK\_CAExplus signal source from CEWE Meter



# CAExplus processing properties (FastTask: 10ms)



# CAExplus processing Connection



# Treshold Value LNK\_CAExplus signal output to SCC

